**Cambios EDCSPU 12 –A – EDCPSU13**

|  |  |
| --- | --- |
| Añadimos zener de 5v6 en paralelo a 5V para evitar que pueda subir el voltaje cuando los diodos de clamp entran en funcionamiento por una sobre corriente | Diagram, schematic  Description automatically generated |