**HISTORY JACK\_DUAL\_M2**

**V2 🡪 V3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| VERSION |  |  |
| V3 | 16 sept 2021 | Los agujeros de los conectores jack son demasiado pequeños para que pueda entrar el conector.  Se cambia el componente para que los taladros sean más grandes. |